**ใบอนุญาตปฏิบัติงาน Hot Work**

1. ชื่อเรือ สังกัด ว.ด.ป. เวลา

2. สถานที่จอดเรือ .

3. รายการซ่อมทำ .

 .

4. ชื่อ (นกซ.) (ตัวบรรจง) ลงชื่อ .

 ชื่อ (หน.ช่าง) (ตัวบรรจง) ลงชื่อ .

 ชื่อ (ช่าง) (1) (ตัวบรรจง) ลงชื่อ .

 (2) (ตัวบรรจง) ลงชื่อ .

 (3) (ตัวบรรจง) ลงชื่อ .

 (4) (ตัวบรรจง) ลงชื่อ .

 (5) (ตัวบรรจง) ลงชื่อ .

 เวลาเริ่มงาน เวลาเลิกงาน .

 **ห้องที่มีการเฝ้าไฟ ชื่อผู้เฝ้าไฟ ลงชื่อผู้เฝ้าไฟ**

(1) (1) (1) .

(2) (2) (2) .

(3) (3) (3) .

(4) (4) (4) .

(5) (5) (5) .

**การปฏิบัติ**

 ๑. การทำงานเกี่ยวกับความร้อน ได้แก่ งานเชื่อม, แล่นประสาน, อ๊อกโลหะ Girding แผ่นเหล็ก หรืองานใดทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ

 ๒. เมื่อได้ตรวจสอบแล้วให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง เรียบร้อย/ไม่เรียบร้อย หากไม่เรียบร้อยให้ลงข้อมูลในหมายเหตุ และให้เป็นดุลพินิจของนายทหารยาม ว่าสมควรให้ปฎิบัติงานหรือไม่

 ๓. กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ยกเลิกงาน hot work ทันทีหรือหากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติให้ปรึกษา ผ.กำกับการซ่อมสร้าง กผป.อรม.อร.และ ผ.นิรภัยการช่างฯ กจก.อรม.อร.

 ๔. กรณีหยุดพักงานเวลากลางวันหรือปฏิบัติงานในวันต่อไป ก่อนปฏิบัติงานให้ตรวจสอบระบบงานใหม่

ทั้งหมดและนำส่งใบขออนุญาตนี้เก็บเป็นหลักฐานที่ กอง.สน.อรม.อร. (มว.การอู่)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| เรียบร้อย | ไม่เรียบร้อย | หมายเหตุ |
|  |  |  |

**ข้อปฎิบัติก่อนเริ่มงาน**

 ๑. พื้นที่ทำงานปราศจากสารติดไฟ, วัตถุไวไฟ

 ๒. พื้นที่บริเวณโดยรอบด้านข้างเคียง, ด้านบน และด้านล่าง

 ตรวจสอบแล้วต้องปราศจากสารติดไฟ, วัตถุไวไฟ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง, ไม้, ใยแก้ว และกระดาษ

๓. พื้นที่โดยรอบปราศจากอุปกรณ์แหล่งที่ไวต่อความร้อน เช่น ตู้เสบียง, ห้องแช่เย็น, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งปวง

๔. พื้นที่ปฎิบัติงาน และห้องที่ต้องทำการเฝ้าไฟได้รับการระบาย อากาศเป็นอย่างดี (Blower)

๕. อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น (ขวด CO2 และกระบอกฉีดน้ำ) พร้อมและครบจำนวน ในทุกห้องที่ปฎิบัติงาน และมีการเฝ้าไฟ

 ๖. เตรียมสายสูบดับเพลิง พร้อมบริเวณจุดปฏิบัติงาน

 ๗. ช่องระบายน้ำระหว่างฝากั้นน้ำของห้องทุกจุด ได้อุดเรียบร้อยแล้ว

๘. จัดช่องทางหนีไฟหรือ ช่องทาง เข้า – ออก ไว้แล้ว และไม่มีสิ่งกีดขวาง

 ๙. อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการอาร์ค เช่น สายไฟ, หัวจับอิเล็กโทรด

 อยู่ในสภาพปลอดภัย, สายกราวด์ ถูกจับเข้ากับชิ้นงานแล้ว

๑๐. อุปกรณ์เชื่อมแบบออกซิเจน/อะเซทิลีน พร้อมใช้งาน ทั้ง อุปกรณ์ควบคุมกำลังดันแก๊ส, เกจวัด, สายแก๊ส, ขั้วต่อหัวตัด

 ๑๑. เตรียมชุดกันไฟ เครื่องช่วยหายใจไว้ในที่ ที่หยิบใช้สะดวก

 ๑๒. อุปกรณ์ Safety personal, ถุงมือ, รองเท้า, หมวกนิรภัย

 แว่นตา, อุปกรณ์ปิดจมูก, Ear plug พร้อมทุกประการ

 ๑๓. ห้ามปฏิบัติงานเพียงลำพัง และให้จัดยามดูแลตลอดเวลางาน

**อนุมัติให้ปฎิบัติงานได้**

 (1) (นายทหารยามพรรคนาวิน) (ตัวบรรจง) (ลงนาม)

 (2) (นายทหารยามพรรคกลิน) (ตัวบรรจง) (ลงนาม)

 (3) (นกซ.) (ตัวบรรจง) (ลงนาม)

\* หมายเหตุ นายทหารยามพรรคนาวิน นายทหารยามพรรคกลิน และนายทหารกำกับการซ่อมสร้าง ต้องลงนามให้ครบจึงสามารถเริ่มปฎิบัติงานได้ และถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ลงนามทั้งหมด ต่อความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการ หากเกิดอัคคีภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ ก็ตามอันเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่เฝ้าไฟ การละเลยการตรวจสอบ หรือการรื้อสิ่งที่อาจเป็นเชื้อเพลิงได้ ผู้ลงนามอาจมีความผิดทั้งทางวินัย อาญา และทางแพ่ง